**„Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2021”**

**Zestawienie ilości jednostek poszczególnych technologii robót budowalnych planowanych do wykonania w roku 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa technologii** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** |
| 1 | Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy | m2 | 88071 |
| 2 | Odmulanie rowów przydrożnych | mb | 610 |
| 3 | Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,5 m | m | 38 |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym niesortowanym fr. 0-32,5 mm, grubość warstwy 5 cm | m2 | 6800 |
| 5 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym niesortowanym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 10 cm | m2 | 18100 |
| 6 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym niesortowanym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 | 5850 |